**Przedmiot działania i kompetencje Urzędu Dozoru Technicznego**

**w obszarze oceny zgodności i oznakowania CE.**

**Szczególne działania UDT w zakresie dyrektywy „Dźwigi”**

Zgodnie z **rozdz. 3, § 20 ust. 3** [**rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów**](http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000811) UDT wydaje w szczególnych przypadkach wstępne akceptacje dla rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla osób znajdujących się poza kabiną dźwigu.

A dokładnie w szczególnych przypadkach można zastosować inne odpowiednie środki pozwalające na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób, gdy kabina znajduje się w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten uważa się za osiągnięty, jeżeli poza obrębem położeń krańcowych zostanie zapewniona wolna przestrzeń lub schron.

Stosowanie tych środków ma na celu umożliwienie wydania przez UDT wstępnej akceptacji, zwłaszcza dla budynków istniejących, w których zastosowanie rozwiązania wymienionego powyżej nie jest możliwe.